**TCA3727 /Федотов**

**Двухфазовый драйвер шагового двигателя. 2х0.75 ампер, максимальное напряжение питания 52В.**

**Корпус DIP-20**



