**AD822A /Федотов**

Двуканальный прецизионный, малопотребляющий операционный усилитель с входным каскадом на полевых транзисторах. Напряжение питания от 2.5 до 15В.

Корпус SO-8



