**14504BG /Федотов**

Шестнадцатеричный сдвиговый уровень с TTL на CMOS. Вольтаж от 5 до 15 Вольт.

Корпус SO-16



